【作業内容】

GPIOを操作してLEDを点灯・消灯させる。

【作業項目】

インストール：sudo apt install wiringpi

ピンの確認：gpio readall

ピンの設定：gpio -g mode 4 out

　　　4：ピンの番号

　　　out：ピンの入出力の設定（out or in）

ピンの値の変更：gpio -g write 4 1かgpio -g write 4 0

　　　4：ピンの番号

　　　1 or 0：値の設定

1の場合：点灯gpio -g write 4 1

消灯gpio -g write 4 0

2の場合：点灯gpio -g write 4 0

　　消灯gpio -g write 4 1

【作業時間】

・作業時間：60分

・報告書作成時間：5分