【作業内容】

ラズパイをsshできるように設定する。

【作業項目】

1. sshができるようにラズパイ側で設定

ラズパイを起動し、terminalを起動。

touchコマンドで/bootの下にsshというファイルを作成。

終わったら再起動。

2. debin側からラズパイに接続

1が終わったらdebianに戻りterminalを起動。

sshコマンドでラズパイに接続。

例 : ssh [pi@172.22.4.2](mailto:pi@172.22.4.2)\*\*

sshコマンドを打つとパスワードを聞かれるので入力。

初回のsshはAre you sure you want to continue connecting (yes/no)?

と聞かれるのでyesと入力。※yでは怒られるので注意。

その後接続が完了！

【作業時間】

・作業時間：60分

・報告書作成時間：15分