【作業内容】

・VNCについて調べる→セキュリティ的にどうよ？（通信データの暗号化など）

・VNCが使えるように設定する

・VNC Viewerで接続してloginする

・作業報告書を作成する

【作業項目】

　・VNCについて調べる

　PCを遠隔操作するときに使うソフト。

　VNC（Virtual Network Computing）。

　VNCには2種類のソフトがある。

　　１つは遠隔される側に入れるソフト。

　　一般的には「サーバソフト」と呼ばれる。

　もう一つは遠隔する側に入れるソフト。

　　こっちは「クライアントソフト」や「ビューアソフト」と呼ばれる。

　まとめると、サーバソフトが入ったPCをクライアントソフトが入ったPCから操作できる。

　ただ、無条件に他のPCを操作できるわけではないので注意。

　・VNCが使えるように設定する

　　ラズパイを起動し、左上のラズパイのマークをクリックし、設定のRaspberry Piの設定を選択。

　　インターフェースを選択し、VNCを有効にし、その後rebootする。

　・VNC Viewerで接続してloginする

　　クライアント側でVM Ware でWindows10を起動。

　　raspberry piというフォルダを開き、VNC Viewerを起動。

　　色々聞かれるので全部OKを押し、ラズパイのIPを入力すると何か聞かれるので続行、その後にusernameとpasswordを入力すると無事使える。

【作業時間】

・作業時間：80分

・報告書作成時間：80分